[Version]
Signature	= $Windows NT$
Class		= Net

[Manufacturer]
Piece Lab.	= PieceLab

[PieceLab]
PceEth device	= PceEth.Install, USB\VID_0E19&PID_1016

[PceEth.Install]
AddReg		= PceEth.AddReg
CopyFiles	= PceEth.CopyFiles
Characteristics	= 4				; NCF_PHYSICAL
BusType		= 0				; Internal

[PceEth.AddReg]
HKR, Ndi,            Service,    0, "PceEth"
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"

[PceEth.CopyFiles]
PceEth.sys

; Infと同じフォルダにすべてのファイルがある場合、このセクションは不要です。
[SourceDisksNames]
1		= PceEth driver disk

; Infと同じフォルダにすべてのファイルがある場合、このセクションは不要です。
[SourceDisksFiles]
;PceEth.sys	= 1, objfre_wxp_x86\i386
PceEth.sys	= 1, objchk_wxp_x86\i386

[DestinationDirs]
DefaultDestDir	= 12				; %windir%\System32\Drivers

[PceEth.Install.Services]
AddService	= PceEth, 2, PceEth.Service	; SPSVCINST_ASSOCSERVICE

[PceEth.Service]
DisplayName	= Piece Lab. PceEth device driver
ServiceType	= 1				; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType	= 3				; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl	= 1				; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary	= %12%\PceEth.sys		; %windir%\System32\Drivers
