S1C17 Family

S1C17 Familyは、各種センサに対応可能な豊富なインタフェース、幅広い表示領域をカバーするEPDドライバ,LCDドライバ/コントローラなど多彩な周辺回路を内蔵した16bit MCU です。
16MBのアドレス空間をもちながら、回路規模と消費電力は8ビットマイコンクラスとなっています。
またRISCアーキテクチャを採用することで、高速動作かつ低消費電力が実現されており、携帯機器に適しています。
また、Flash ROM内蔵製品を多数ラインアップ。
充実した開発環境やオンチップICE機能により開発期間の短縮も可能にします。

S1C17000/500シリーズ

A/Dコンバータ、センサI/Fを内蔵したマイクロコントローラ。
小型パッケージにも対応し、センサシステムを内蔵した実装面積が限られる製品に最適です。

S1C17100/600/M00シリーズ

セグメントLCDドライバを内蔵。
A/D変換器やリモコン回路を内蔵。
低消費電力を必要とする、時計、リモコン、ヘルスケア機器などの携帯機器に最適。

S1C17700シリーズ

Flash ROM、RAM、ドットマトリクスLCDドライバ、リモートコントローラ、A/D変換器機能、多彩なI/F、各種タイマ機能を備えたマイクロコントローラ。
4ビット/8ビットマイコン並みの低消費電力を保持し、時計やリモートコントローラなど、表示携帯機器に最適です。

S1C17800シリーズ

Max.48MHz動作で32bit並みの高度な処理を実現したマイクロコントローラ。
LCDC、USB、SPI、I2Sなど多彩なI/FやA/Dコンバータを内蔵し、健康器具、家電、表示携帯機器などに最適です。

S1C17900シリーズ

超消費電力DSP混載、A/D変換機、センサI/Fを内蔵したマイクロコントローラ。
小型パッケージに対応し、高密度実装に対応。

S1C17F00シリーズ & S1D14F00シリーズ

電子ペーパーディスプレイ（EPD）駆動に必要なEPDドライバ、EPD電源回路、および表示補正用温度センサを内蔵。
S1D14F00シリーズは、表示セグメント数を拡張するための低消費電力ドライバICです。
電子ペーパーディスプレイを使用したスマートカードなどの小型携帯機器に最適。
アクティブEPDパネル向けのEPDコントローラを内蔵した製品もラインアップ。

S1C17W00シリーズ

16bit Flashマイクロコントローラで世界初の1.2V動作を実現したシリーズ。
高効率降圧DC-DCコンバータを内蔵し低消費電力動作を実現。
LCDドライバ、多彩なクロック制御機構を内蔵し、時計や携帯機器に最適です。
